Title: Caratteristiche tecniche
Author: asl2
Last saved by: tiziana.soro
Company: Azienda Asl n.2 Olbia

Allegato tecnico

Spett. le                                                                                                                             
A.O.U. SASSARI 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA BIENNALE IN REGIME DI SERVICE DI APPARECCHIATURE E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO PER LA CHIRURGIA OFTALMICA NECESSARIA ALL’U.O. DI CLINICA OCULISTICA DELL’A. O. U. DI SASSARI

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 
nato a _____________________________prov_________________ il____________________ in qualità di ( in caso di concorrente costituito in forma di impresa specificare se legale rappresentante,  procuratore speciale ecc)_______________________________________________________________________________                                  della ditta________________________________________ con sede in _______________________________                Cap _____________Via/Piazza_______________________ n.________ tel. ____________________________
Cod.fiscale_________________________________________________________________________________
P. IVA _____________________________________________________________________________________

RIPETERE IN CASO DI SOGGETTI PLURIMI

Fermo l’impegno a garantire i livelli prestazionali minimi indicati nel Capitolato Speciale d’appalto 
Presenta/no

LA SEGUENTE OFFERTA  TECNICA

Si rammenta che l’offerta tecnica  deve essere redatta nel rispetto dei vincoli contrattuali minimi del Capitolato Speciale d’appalto  (condizione per la validità dell’offerta); nel redigere l’offerta tecnica è essenziale che l’offerente rammenti che l’appalto è concepito come obbligazione di risultato. Si chiede di strutturare l’offerta come descritto nel seguito; è importante che ogni offerente segua la traccia indicata per permettere alla commissione di gara una agevole valutazione comparativa della documentazione  pervenuta. Si invita inoltre a verificare attentamente il CSA e a fornire quindi tutte le informazioni di dettaglio che in quell’ ambito si chiede siano comprese nel progetto offerta.

A)	Apparecchiatura:

Tipo

Descrizione

Caratteristiche tecniche offerte
ATTENZIONE: specificare le caratteristiche dei prodotti offerti tenendo conto dei criteri di valutazione. 
In riferimento ad ogni elemento fornire:      a) la descrizione della offerta proposta e il riferimento depliants (fascicolo, n. pagine ecc.);  b) (laddove esistenti) i seguenti dati:       
Marca _________________
Modello ________________
Cod. prodotto _______________

Sistema chirurgico per la vitrectomia posteriore/facoemulsificatore

Possibilità di controllo lineare sia del vuoto fino a 650 mmHg che del flusso da 0 a 20 cc/min circa in modalità posteriore, da 0 a 60 cc/min circa in modalità anteriore 

VITRECTOMIA: Vitrectomi a ghigliottina possibilmente a doppio azionamento pneumatico con alte frequenze di taglio ( 5.000 tpm o superiore ) e ampia portata di aspirazione anche a frequenze di taglio elevato, disponibile nei calibri 23, 25, 27 Gauge, con varie modalità di funzionamento 

INFUSIONE: Sistema integrato per il controllo ed il mantenimento costante della pressione intraoculare in condizioni statiche e dinamiche, pressione selezionabile da 0 a 120 mmHg

INFUSIONE/SCAMBIO ARIA: commutazione BSS/aria automatica ed il più rapida possibile, pressione selezionabile da 0 a 120 mmHg

DUTY CYCLE: possibilità di controllo del ciclo di apertura/chiusura della porta del vitrectomo selezionabile, per una estrema sicurezza di controllo durante tutte le fasi della vitrectomia

FONTE LUMINOSA: più uscite fonte luce ad alte prestazioni integrate nella console strumento 

FACOEMULSIFICAZIONE: Disponibile sia per segmento anteriore che segmento posteriore (pars-plana) con manipoli U/S 40 KHz tradizionali e nell’anteriore possibilmente anche con manipoli con tecnologia meccanica di rimozione della cataratta alternativa agli U/S tradizionali, anche attraverso microincisioni ( 1,8 - 2.2mm )

SOFTWARE: di ultima generazione in italiano con guida video in linea per facile set-up e manuale operativo direttamente consultabile dallo schermo. 

CONSOLE: Chassis carrello porta strumento che integra braccio articolato con ampio vassoio porta accessori snodabile e regolabile in altezza.

LASER: Modulo laser fotocoagulatore il più possibile integrato al sistema , laser allo stato solido lunghezza d’onda 532 nm, supportato da ampia gamma di sonde in calibri 23 25 27 gauge con gestione dei parametri dal monitor di comando dello strumento e dal pedale

ACCESSORI: Ampia e completa dotazione accessoria che supporti tutte le tecniche da 23 a 27 gauges

SISTEMA Proposto:

Tipo

Descrizione

Caratteristiche tecniche offerte
ATTENZIONE: specificare le caratteristiche dei prodotti offerti tenendo conto dei criteri di valutazione. 
In riferimento ad ogni elemento fornire:                      a) la descrizione della offerta proposta e il riferimento depliants (fascicolo, n. pagine ecc.);  b) (laddove esistenti) i seguenti dati:       
Marca _________________
Modello ________________
Cod. prodotto __________
Tipo di confezionamento

Materiale di consumo

1.	Pack vitreo 23G 
Kit completo monouso per vitrectomia con vitrectomo 23G ad alta velocità (5000 tpm o superiore), fibra ottica, linea di infusione a gravità e a pressione controllata, linee di infusione accessorie, rubinetti a 3 tre vie, cannello di infusione, 3 trocar inserimento strumenti con compasso misuratore, telo sterile

2.	Pack vitreo 25G 
Kit completo monouso per vitrectomia con vitrectomo 25G ad alta velocità (5000 tpm o superiore), fibra ottica, linea di infusione a gravità e a pressione controllata , linee di infusione accessorie, rubinetti a 3 tre vie, cannello di infusione, 3 trocar inserimento strumenti con compasso misuratore, telo sterile

3.	Pack vitreo 27G 
Kit completo monouso per vitrectomia con vitrectomo 27G ad alta velocità (5000 tpm o superiore), fibra ottica, linea di infusione a gravità e a pressione controllata, linee di infusione accessorie, rubinetti a 3 tre vie, cannello di infusione, 3 trocar inserimento strumenti con compasso misuratore, telo sterile

4.	Pack vitreo combinato 23G
Kit completo monouso per facoemulsificazione e vitrectomia con vitrectomo 23G ad alta velocità (5000 tpm o superiore), fibra ottica, linea di infusione a gravità e a pressione controllata linee di infusione accessorie, rubinetti a 3 tre vie, cannello di infusione, 3 trocar inserimento strumenti con compasso misuratore, telo sterile. Sleeve, camera di prova, linee di aspirazione e di infusione faco

5.	Pack vitreo combinato 25G
Kit completo monouso per facoemulsificazione e vitrectomia con vitrectomo 25G ad alta velocità (5000 tpm o superiore), fibra ottica, linea di infusione a gravità e a pressione controllata linee di infusione accessorie, rubinetti a 3 tre vie, cannello di infusione, 3 trocar inserimento strumenti con compasso misuratore, telo sterile. Sleeve,camera di prova, linee di aspirazione e di infusione faco

6.	Pack vitreo combinato 27G
Kit completo monouso per facoemulsificazione e vitrectomia con vitrectomo 27G ad alta velocità (5000tpm o superiore), fibra ottica, linea di infusione a gravità e a pressione controllata linee di infusione accessorie, rubinetti a 3 tre vie, cannello di infusione, 3 trocar inserimento strumenti con compasso misuratore, telo sterile. Sleeve, camera di prova, linee di aspirazione e di infusione faco

7.	Lenti intraoculari

Lente intraoculare pieghevole specifica post vitrectomia posteriore con ampio diametro (> 7 mm), poteri da + 10 a + 30 diottrie

8.	Lenti intraoculari
Lente intraoculare doppia ingrandente per pazienti fachici 

9.	Cavi per diatermia
Monouso, lunghezza 100 cm. ca.

10.	Pinza per diatermia
Monouso, angolata tipo gioelliere 

11.	Set infusione fluidi viscosi
Tubo di connessione e siringa per iniezione/rimozione olio di silicone con cannula in teflon e aghi 23/25/27G 

12.	Illuminatore a candeliere 
Endoilluminatore one step 25G per visione panoramica

13.	Illuminatore a candeliere 
Endoilluminatore autoreggente incisione inferiore a 27G per visione panoramica

14.	Endoilluminatore con pick 
            Endoilluminatore autoreggente 25G con pick angolato per manipolazione tessuti

15.	Endoilluminatore con linea di infusione
Kit monouso per endoilluminazione e infusione 23 G

16.	Endoilluminatore con linea di infusione
Kit monouso per endoilluminazione e infusione 25G

17.	Endoilluminatore a candeliere 27G
Endoilluminatore autoreggente 27G

18.	Pinza ILM 23G
Pinza per ILM monouso 23G azione positiva a 360°

19.	Pinza ILM 25G
Pinza per ILM monouso 25G azione positiva a 360°

20.	Pinza ILM 27G
Pinza per ILM monouso 27G azione positiva a 360°

21.	Pinza dentata 23G
Pinza con denti 23G monouso azione positiva a 360°

22.	Pinza dentata 25G
Pinza con denti 25G monouso azione positiva a 360°

23.	Pinza dentata 27G 
Pinza con denti 27G monouso azione positiva a 360°

24.	Forbice curva per membrane epiretiniche
Forbice curva per membrane epiretiniche 25G, monouso, azione positiva 360°

25.	Spatola diamantata 25G
Spatola diamantata di Tano 25G

26.	Endosonda laser 23G
Endosonda flessibile 23G

27.	Endosonda laser 25G 
Endosonda flessibile 25G

28.	Endosonda laser 27G
Endosonda flessibile 27G

29.	Endodiatermia
Matita per endodiatermia 23G retta

30.	Endodiatermia 
Matita per endodiatermia 25G retta

31.	Cannula intravitreale 
Cannula per iniezione subretinica 25G

32.	Cannula intravitreale 
Cannula rigida per iniezione sottoretinica 42G

33.	Colorante per ILM
Colorante selettivo per la limitante interna in fiale sterili da 0.5ml circa di blu brillante G al 90%, idrogeno fosfato disodico, diidrogenofosfato di sodio, cloruro di sodio

34.	Olio di silicone
Polidimetilsilossano ultra purificato, indice di rifrazione 1,405 a 24°C, viscosità 1000 centistokes , in siringhe precaricate da 15 ml

35.	Olio di silicone 
Polidimetilsilossano ultra purificato ad alta stabilità, indice di rifrazione 1,405 a 24°C, viscosità 5000 centistokes, in siringhe precaricate da 15 ml

36.	Olio di silicone pesante 
Soluzione di polidimetilsilossano al 70% circa , ad alta stabilità e perfluoroexylottano al 30% circa, viscosità 1400 mPas, indice di rifrazione 1.387 a 20°C, in siringhe sterili precaricate da 10ml

37.	Gas tamponante
Esafluoruro di zolfo (SF6), puro al 99.9 %, peso molecolare 146 circa, in flacone da 50 ml con kit per iniezione da 27 e 30 G

38.	Gas tamponante
Octafluoropropano (C3F8), puro al 99.95 %, peso molecolare 188 circa, in bomboletta da 50 ml con kit per iniezione da 27 e 30 G

39.	Perfluorodecalina
Perfluorodecalina (PFCL) ultrapurificata in confezioni sterili da 7ml.

40.	Manico backflush 23G
            Manipolo backflush 23G per aspirazione attiva e passiva,  manico ergonomico e terminale non protetto

41.	Manico backflush 25G 
Manipolo backflush 25g per aspirazione attiva e passiva, manico ergonomico e terminale non protetto

42.	Manico backflush 27G 
Manipolo backflush 27g per aspirazione attiva e passiva, manico ergonomico e terminale non protetto

43.	Lente ingrandente 
Lente per vitrectomia ingrandente per la chirurgia maculare, monouso con flangia di stazionamento in silicone 

44.	Asciughini lunghi 
Bastoncini sterili rigidi con estremità assorbente in cotone per indentazione e drenaggio delle stomie

45.	Fibre laser ciclo-foto coagulazione
Endosonde per ciclo-fotocoagulazione monouso curve

46.	Trocar 23G
Trocar 23G premontato su lama a presa ergonomica e calibro 3.5/4.0mm. in confezione singolarmente sterile

47.	Set trocars valvolati 23G
Set di n. 3 trocars 23G valvolati premontati su lama a presa ergonomica con calibro 3.5/4.0mm. in confezione sterile

48.	Trocar 25G
Trocar 25G premontato su lama a presa ergonomica e calibro 3.5/4.0mm. in confezione singolarmente sterile

49.	Set trocars valvolati 25G 
Set di n.3 trocars 25G valvolati premontati su lama a presa ergonomica con calibro 3.5/4.0mm. in confezione singolarmente sterile

50.	Set trocars 27G
Set di n. 3 trocars 27G valvolati premontati su lama a presa ergonomica con calibro 3.5/4.0mm. in confezione sterile

51.	Aghi retro bulbari 
Ago retrobulbare 25G 38mm circa

52.	Lente ingrandente per vitreochirurgia 
Kit monouso per BIOM composto da lente di riduzione f=200 e lente ingrandente HD

53.	Ingranditore per vitreochirurgia
BIOM monouso con lente ingrandente

54.	Soluzione viscoelastica 
Soluzione viscoelastica di acido ialuronico a basso peso molecolare

55.	Valvola per glaucoma
Dispositivo pre-montato su insertore miniaturizzato filtrante per glaucoma

56.	Microbisturi 2.5 mm
Microbisturi da 2.5 mm, bevel up, punta smussa

57.	Microbisturi sclerale
Microbisturi a lama angolata 15 °

58.	Microbisturi sclerale
Microbisturi a lama angolata 30°

59.	Microbisturi sclerale
Microbisturi a lama angolata 45°

60.	Microbisturi per IOL
Bisturi precalibrato da 5,5 mm per inserimento di IOL a fissazione iridea

61.	Banda per cerchiaggio
Impianto retinico in silicone mm 2 x 0.75 circa

62.	Banda per cerchiaggio
Impianto retinico in silicone mm 2,1 circa

63.	Banda per cerchiaggio
Impianto retinico in silicone mm 6 circa

64.	Tubicino per cerchiaggio
Impianto retinico in silicone mm 2,5 x 0,6 circa

65.	Spugna per piombaggio
Impianto retinico in spugna semicircolare, lunghezza 7,5 mm circa

66.	Spugna per piombaggio
Impianto retinico in spugna semicircolare, lunghezza 12 mm circa

67.	Spugna per piombaggio
Impianto retinico in spugna ovale, lunghezza 7,5 mm circa

68.	SET DI FERRI CHIRURGICI DSEK/DSAEK COSI' COMPOSTO:

Inseritore per DSEK/DSAEK con sistema sigillante per incisioni 3.5mm, per lenticolo endoteliale sottile (<180 micron).
Pinza per DSEK/DSAEK coassiale atraumatica 23G per il caricamento ed inserimento del lenticolo endoteliale.
Cannula DSEK/DSAEK 23G per aspirazione e rimozione del lenticolo endoteliale dotata di uncino smusso per la fase di scoring.
Marcatore corneale a 8 raggi, diametro interno 4.5 mm
Marcatore corneale doppio per DSEK, diam. 8.0 mm e 9.0 mm
Cannello mantenitore di camera anteriore
Sclivolo per lenticolo endoteliale

Condizioni contrattuali:

Servizio di assistenza tecnica, manutenzione “full risk”, supporto tecnico e formazione personale (vedasi Capitolato speciale) 
 
(descrivere)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

n.b. è lasciato all’iniziativa del concorrente il livello di approfondimento degli aspetti tecnici dell’offerta. Ovviamente il maggior dettaglio consentirà alla Commissione di gara una valutazione più precisa del progetto.
Si ricorda inoltre, che saranno oggetto di valutazione le eventuali migliorie relative a: apparecchiature, poltrone, materiale di consumo, servizio di assistenza tecnica, manutenzione “full risk”, supporto tecnico e formazione personale. Pertanto tali migliorie dovranno essere evidenziate.

Luogo e data______________________________

Timbro e Firma del Legale Rappresentante
                                                                       ____________________________________

Ripetere ove l’offerta debba essere sottoscritta da più offerenti