Procedura aperta 
Allegato A - Relazione Tecnica di Offerta
QUESTIONARIO PARAMETRI T/Q
 Sistemi di analisi per l’esecuzione di esami di ematologia
 (artt. 46, 27, 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________NATO A ______________________________________ 
IL ____________________________________________RESIDENTE A ______________IN VIA/PIAZZA ______________________________________________
IN QUALITA’ DI_______________________________________________________________________________________________________________   DELL’OPERATORE ECONOMICO ___________________________________________________________________________________________________ SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) ______________________________________________________
SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) ___________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE ________________________________________________FAX ___________________________ 
E-MAIL_____________________________________________________________PEC____________________________________________________________ 
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. _________________________________________________________
Consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali e civili nel caso di dichiarazioni mendaci e/o di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76, del D.P.R. n. 445/2000 e smi
D I C H I A R A

criteri 
di valutazione		sub-criteri di valutazione	D 
max	Q 
max	T 
max	ON	OFF	U.M.	Valore di riferimento da capitolato 
(ove presente)	Valore offerto	
A	1.1	Campionatore automatico con agitazione delle provette a 180 GRADI. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.			4						
	1.2	Campionatore con autonomia operativa di almeno 70 provette/ora su campioni normali. Verrà dato il punteggio più alto al concorrente che garantirà il maggior numero di campioni analizzabili in un’ora superiore al minimo richiesto, attribuendo agli altri concorrenti un punteggio linearmente decrescente in funzione del parametro offerto; non verrà attribuito alcun punteggio a chi offrirà un campionatore che processa 70 provette/ora.		4							
	1.3	Campionamento manuale anche da provette secondarie, per bassi volumi di campione <200 μl. Verrà dato il punteggio più alto al concorrente che offrirà il sistema che permetterà l’analisi con il minor volume di campione, considerando il volume del campione più il volume morto.		4							
	1.4	Aspirazione di quantità di campione in modalità da “provetta chiusa” inferiore a 200 μl. Verrà dato il punteggio più alto al concorrente che offrirà il sistema che permetterà l’analisi con il minor volume di campione, considerando il volume del campione più il volume morto, attribuendo agli altri concorrenti un punteggio linearmente decrescente in funzione del parametro offerto, 		4							
	1.5	Conteggio assoluto e percentuale su tutti i campioni di blasti, granulociti immaturi e a banda e linfociti atipici.  Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.			4						
	1.6	Presenza di sensore per rilevamento/segnalazione coagulo ed aspirazione insufficiente . Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto			5						
	1.7	Capacità di analizzare liquidi biologici senza pretrattamento del campione e con formula leucocitaria. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.			4						
	1.9	Determinazione delle piastrine con doppia lettura: metodo ottico e impedenziometrico su tutti i campioni.
Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto			5						
	1.10	Rilevazione diretta della Frazione immatura dei Reticolociti (IFR). Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto			5						
	1.11	Determinazione diretta degli eritroblasti nell’ emocromo base in numero assoluto e percentuale senza l’utilizzo di reagenti aggiuntivi. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto			3						
	1.12	Possibilità di Determinare la conta piastrinica con il  CD 61
Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto
			4						
Caratteristiche dei reagenti	2.1	Utilizzo del minor numero di reagenti per l’esecuzione dell’esame emocromocitometrico completo (WBC con formula in percentuale e assoluto, PLT, RBC, HGB con tutti i parametri eritrocitari compresa la conta assoluta e in percentuale di eritroblasti e reticlociti). Verrà dato il punteggio più alto al concorrente che offrirà il minor numero totale  di reagenti per i parametri indicati, attribuendo agli altri concorrenti un punteggio linearmente decrescente in funzione del parametro offerto.		4							
	2.2	Sistema in grado di tracciare e memorizzare il lotto, la scadenza e la data di utilizzo e/o sostituzione per ciascun reagente. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto 			4						
Servizi assistenza tecnica e applicativa	3.1	Riduzione % unica, offerta dal concorrente, dei tempi di intervento per l'assistenza tecnica e per la risoluzione del guasto, in caso di guasto sia bloccante che non bloccante (stesso valore di riduzione garantito per i suddetti quattro tempi indicati in ore nel capitolato); sarà premiata l’offerta che garantisca la maggiore riduzione dei tempi di intervento rispetto a quelli indicati nel Capitolato.
Verrà attribuito il punteggio massimo a chi offrirà la maggior riduzione percentuale dei tempi di intervento da applicare ai quattro valori in ore indicati nel Capitolato Tecnico. Agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto.
Se la riduzione % offerta avrà valore nullo, sarà assegnato un punteggio nullo. Un parametro dichiarato peggiorativo rispetto al requisito minimo richiesto dal CT, comporterà l’esclusione del concorrente.		4	 						
	3.2	Riduzione % unica, offerta dal concorrente, dei tempi per la risoluzione del guasto in caso di necessità di pezzi di ricambio, sia in caso di guasto bloccante che non bloccante (stesso valore di riduzione garantito per i suddetti due tempi indicati in giorni lavorativi nel capitolato); sarà premiata l’offerta che garantisca la maggiore riduzione dei tempi di intervento rispetto a quelli indicati nel Capitolato.
Verrà attribuito il punteggio massimo a chi offrirà la maggior riduzione percentuale dei tempi di risoluzione del guasto in caso di necessità di pezzi di ricambio, da applicare ai due valori in giorni lavorativi indicati nel Capitolato Tecnico. Agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto.
Se la riduzione % offerta avrà valore nullo, sarà assegnato un punteggio nullo. Un parametro dichiarato peggiorativo rispetto al requisito minimo richiesto dal CT, comporterà l’esclusione del concorrente.		4	 						
	3.3	Manutenzione preventiva programmata: sarà premiato l’incremento del numero degli interventi periodici garantiti rispetto al numero minimo previsto dal CT; 
Verrà attribuito il punteggio massimo a chi presenterà un numero maggiore di manutenzioni, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto. 
		4							
Il dichiarante asseverare i valori indicati nella presente tabella, rilevabili dalle schede tecniche o depliant o dichiarazioni del costruttore (che allega) che ne dimostrino la veridicità.
Il presente QUESTIONARIO è allegato alla Relazione Tecnica per documentare quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, ai fini valutativi, nella Tabella degli elementi di valutazione di cui all’art. 18 del disciplinare. Resta inteso che su ciascun parametro quantitativo T/Q, il concorrente deve, comunque, relazionare in apposito paragrafo e sub-paragrafo della Relazione Tecnica di Offerta.

Data ______________________                                                                                                             IL/I DICHIARANTE/I
____________________________